LAYER DATA PROTOCOL BYTE SIZE data link frames Ethernet N+4+8+20 network packets IP N+4+8 transport messages UDP N+4 process messages FTP N